Fiche : Utiliser un logiciel de pointage

1. 	Ouverture du logiciel Avimeca

•	Double-cliquer sur l’icône Avimeca

•	Cliquer sur l’icône ci-dessous pour ouvrir le clip vidéo précédemment enregistré :

•	Il apparaît une fenêtre nommée Ouverture d’un clip vidéo. Sélectionner le fichier et valider.
•	Pour jouer le clip, cliquer sur l’icône ci-dessous (en bas de la fenêtre principale) :

2. 	Fixer l’origine des dates

•	Revenir à la première image du clip

•	Sélectionner la partie du clip à partir de laquelle l’objet commence à chuter et ce en faisant défiler les images une par une :

•	Relever le numéro de l’image. On prendra comme origine des dates l’instant correspondant à cette image. Pour cela faire défiler les images de façon à ce que la date 0,0 s soit au niveau de la première mesure :

on obtient :

3. 	Etalonner l’image

•	Cliquer sur l’onglet Etalonnage :

•	Cocher le bouton Origine et sens pour définir un repère :

•	Placer le repère sur l’image :

•	Il faut maintenant préciser les échelles. Cocher le bouton Echelle verticale :

•	Placer sur l’image le 1er point :

•	Cocher la case 2ème point et placer le deuxième point sur l’image.
•	Entrer la distance entre les deux points (en mètres) dans le champ approprié.

4. 	Mesures

•	Cliquer sur l’onglet Mesures :

•	Placer le pointeur de la souris et relever le position de l’objet en cliquant sur le bouton gauche de la souris :

5. 	Exporter les données vers Synchronie

•	Cliquer sur l’icône presse-papier :

•	Il apparaît une fenêtre intitulée Tableau de mesures >>> Presse papier. Cliquer sur OK.
•	Quitter le logiciel Avimeca.